|  |  |
| --- | --- |
| Предприятие-изготовитель | ООО «Релематика», 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 1.  Тел.: (8352) 24-06-50, факс: (8352) 24-02-43, e-mail: [market@relematika.ru](mailto:market@relematika.ru) |
| **Заказчик** |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О) |  |
| Телефон, факс, E-mail |  |
| **Объект установки** |  |

# *При заполнении карты заказа в электронном виде с помощью двойного щелчка отметьте знаком* *выбор необходимого параметра, а также впишите требуемые значения, где это необходимо.*

**Устройство защиты от дуговых замыканий «ЗДЗ-01» в составе:**

**1. Блок контроля и регистрации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **БКР–1** |  | | | (1 шт. на ячейку) | **Количество:** |  | **шт.** |
|  | 1 |  |  |  |  | | |

# Номинальное значение напряжения оперативного тока

|  |  |
| --- | --- |
| **Значение** | **Код** |
| =/≈ 110 В | 1 |
| =/≈ 220 В | 2 |

# 2. Датчик оптический

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДО–1** | **20**\* | | | (не более 4 шт. на один БКР-1) | **Количество:** |  | **шт.** |
|  | 1 |  |  |  |  | | |
| *\* - Пороговая освещенность срабатывания 2000 люкс. Имеется возможность калибровки величины пороговой освещенности датчиков при изготовлении в диапазоне от 500 до 5000 люкс* | | | | | | | |

# 3. Кабель связи для подключения датчиков (1 шт. для каждого датчика)\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Длина | **Код** | **шт.** | Тип | Длина | **Код** | **шт.** |
| КС-1 | 1 метр | 1 |  | КС-6 | 6 метров | 6 |  |
| КС-2 | 2 метра | 2 |  | КС-7 | 7 метров | 7 |  |
| КС-3 | 3 метра | 3 |  | КС-8 | 8 метров | 8 |  |
| КС-4 | 4 метра | 4\*\* |  | КС-9 | 9 метров | 9 |  |
| КС-5 | 5 метров | 5 |  | КС-10 | 10 метров | 10 |  |
| *\* - Кабель связи изготавливается производителем устройства ЗДЗ-01 и входит в комплект поставки. Тип кабеля связи выбран из условия надежной работы устройства при воздействии электромагнитных помех.*  *\*\* - Длина кабеля КС по умолчанию. Если не выбраны иные пункты, все датчики будут укомплектованы кабелем КС-4.* | | | | | | | |

**Дополнительные требования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** Сервисное программное обеспечение с преобразователем USB-RS485 МОХА UPort 1130, комплектов: | |  |
| (по умолчанию 1 диск с ПО и 1 преобразователь на партию) | |  |
| **2.** Первичная однолинейная электрическая схема ПС (на отдельном листе) | |  |
| **3.** Схема компоновки ЗРУ (на отдельном листе) | |  |
| **4.** Тип (модель) ячеек |  | |
| **5.** Особые отметки: |  | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |