|  |  |
| --- | --- |
| Предприятие-изготовитель | ООО «Релематика», 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 1.  Тел.: (8352) 24-06-50, факс: (8352) 24-02-43, e-mail: [market@relematika.ru](mailto:market@relematika.ru) |
| **Заказчик** |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О) |  |
| Телефон, факс, E-mail |  |
| **Объект установки** |  |

# *При заполнении карты заказа в электронном виде с помощью двойного клика отметьте знаком* *выбор необходимого параметра, а также впишите требуемые значения, где это необходимо.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИНДИКАТОР ЗАМЫКАНИЯ ЛИНИИ (ИЗЛ) Количество:** |  | **шт.** |

1. **Исполнение по времени возврата**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 часа | 6 часов | 10 часов | 24 часа |
| 4 часа | 8 часов | 12 часов | 48 часов |

1. **Раздельное детектирование устойчивых и неустойчивых повреждений**

|  |  |
| --- | --- |
| да | нет |

1. **Возврат**

|  |  |
| --- | --- |
| только по времени | по времени и по восстановлению линии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УСТРОЙСТВО ШУНТИРОВАНИЯ ЗАМЫКАНИЙ (УШЗ) (только для ВЛ 6-10 кВ) Количество:** |  | **шт.** |

1. **Место установки**

|  |  |
| --- | --- |
| в ОРУ | в ЗРУ Тип ячейки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. **Класс напряжения**

|  |  |
| --- | --- |
| 6 кВ | 10 кВ |

1. **Оперативный ток ПС**

|  |  |
| --- | --- |
| Постоянный | Переменный |

1. **Номинальное напряжение оперативного тока**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 220В | 110В | Другое: |

1. **Номинальное напряжение цепей управления контакторами, цепей освещения и обогрева**

|  |  |
| --- | --- |
| 220В переменного тока | Другое: |

1. **Вывод цепей рабочего и защитного заземления**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Слева шт. | Справа шт. | Снизу шт. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ТРАНСМИТТЕР Количество:** |  | **шт.** | |
| 1. **Канал передачи данных трансмиттер-ПТК «ГИС ОМП»**  |  | | --- | | GSM Номер сим-карты в модеме ПТК «ГИС ОМП»: | | GPRS IP адрес сервера:  Свободные TCP/IP порты (по количеству трансмиттеров): | |  | |
| 1. **Отправка телеизмерений (только при выборе GPRS канала передачи данных)**  |  | | --- | | да Интервал отправки (от 1 часа):\_\_\_\_\_\_\_\_\_ч | |  | |
| **ПТК «ГИС ОМП»** |  | |
| 1. **Количество лицензий:**  |  |  | | --- | --- | | пять | Другое: шт. |  1. **Интеграция в SCADA/DMS по протоколу МЭК-60870-5-104:**  |  | | --- | | требуется |  1. **Модем:**  |  | | --- | | требуется |  1. **Уведомление пользователей о событиях:**  |  |  |  | | --- | --- | --- | | СМС | электронная почта | не требуется |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Установочный комплект (штанга ШО-35 + чаша) Количество:** |  | **шт.** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Адаптер для параметрирования ИЗЛ с помощью мобильного устройства Количество:** |  | **шт.** |   **Дополнительные требования:** | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |