|  |  |
| --- | --- |
| Предприятие-изготовитель | ООО «Релематика», 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 1.Тел.: (8352) 24-06-50, факс: (8352) 24-02-43, e-mail: market@relematika.ru  |
| **Заказчик** |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О) |  |
| Телефон, факс, E-mail |  |
| **Объект установки** |  |

# *При заполнении карты заказа в электронном виде с помощью двойного клика отметьте знаком* [x]  *выбор необходимого параметра, а также впишите требуемые значения, где это необходимо.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИНДИКАТОР ЗАМЫКАНИЯ ЛИНИИ (ИЗЛ) Количество:** |  | **шт.** |

1. **Исполнение по времени возврата**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ]  2 часа | [ ]  6 часов | [ ]  10 часов | [ ]  24 часа |
| [ ]  4 часа | [ ]  8 часов | [ ]  12 часов | [ ]  48 часов |

1. **Раздельное детектирование устойчивых и неустойчивых повреждений**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  да | [ ]  нет |

1. **Возврат**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  только по времени | [ ]  по времени и по восстановлению линии |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УСТРОЙСТВО ШУНТИРОВАНИЯ ЗАМЫКАНИЙ (УШЗ) (только для ВЛ 6-10 кВ) Количество:** |  | **шт.** |

1. **Место установки**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  в ОРУ | [ ]  в ЗРУ Тип ячейки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

1. **Класс напряжения**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  6 кВ | [ ]  10 кВ |

1. **Оперативный ток ПС**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  Постоянный | [ ]  Переменный |

1. **Номинальное напряжение оперативного тока**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  220В | [ ]  110В | [ ]  Другое: |

1. **Номинальное напряжение цепей управления контакторами, цепей освещения и обогрева**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  220В переменного тока | [ ]  Другое:  |

1. **Вывод цепей рабочего и защитного заземления**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  Слева шт. | [ ]  Справа шт. | [ ]  Снизу шт. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ТРАНСМИТТЕР Количество:** |  | **шт.** |
| 1. **Канал передачи данных трансмиттер-ПТК «ГИС ОМП»**

|  |
| --- |
| [ ]  GSM Номер сим-карты в модеме ПТК «ГИС ОМП»:  |
| [ ]  GPRS IP адрес сервера: Свободные TCP/IP порты (по количеству трансмиттеров): |

 |  |
| 1. **Отправка телеизмерений (только при выборе GPRS канала передачи данных)**

|  |
| --- |
|  [ ]  да Интервал отправки (от 1 часа):\_\_\_\_\_\_\_\_\_ч |

 |  |
| **ПТК «ГИС ОМП»**  |  |
| 1. **Количество лицензий:**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  пять | [ ]  Другое: шт. |

1. **Интеграция в SCADA/DMS по протоколу МЭК-60870-5-104:**

|  |
| --- |
| [ ]  требуется |

1. **Модем:**

|  |
| --- |
| [ ]  требуется  |

1. **Уведомление пользователей о событиях:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  СМС | [ ]  электронная почта | [ ]  не требуется |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Установочный комплект (штанга ШО-35 + чаша) Количество:** |  | **шт.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Адаптер для параметрирования ИЗЛ с помощью мобильного устройства Количество:** |  | **шт.** |

**Дополнительные требования:** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |